**附件：内蒙古经贸学校校舍屋顶防水维修项目报价表**

公司全称（盖章）：

联系人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **防水面积** | **预算** | **质保期** | **质保金** | **单价** | **总价** |
| 校舍屋顶防水维修项目 | 约2000平方米 | 170000.00元，超出预算报价为无效报价。 | 5年 | 工程总造价的5% | 元/㎡ | 元 |
| 该报价单价、总价包含：人、材、机、直接工程费、措施费、管理费、利润和税金等工程施工全部费用。 | |
| **工序及要求** | 1.工序及要求：清理屋面杂物并运走→基层处理（包括但不限于女儿墙水泥砂浆抹面）→重新热熔铺贴一层东方雨虹4mm厚SBS改性沥青防水卷材，并且应覆盖到女儿墙的外檐→疏通楼顶排水管道。  2.卷材防水层的施工关键：  ⑴基层必须有足够的排水坡度，并且干净、干燥；  ⑵搭接缝必须耐久、可靠，在合理使用年限内不得脱开，这是卷材防水的要害所在；  ⑶施工铺贴时松紧适度，铺时必须松而不皱，防水卷材由于温感性强，必须拉紧铺贴。 | | | | | |